	ДИАМАНТЕНИ ИЗРАВНИТЕЛИ  -изпълнение А , С
	 

	Предназзначени  за изравняване и профилиране на абразивни дискове с твърдост от М2 до СТ2
	 
	
	


	 Тип 01, исп. А. Шифр 800053
	  Тип 01, исп. А. Шифр 800054
	  Тип 02, исп. С. Шифр 800083    53
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	Шифр
	Тип
	Испълнение
	D, мм
	d, мм
	d1, мм
	L, мм
	L1, мм
	Количество 
Синтетически кристали

	800053
	 01
	 А
	 10
	 10
	 8
	 42
	 5
	1

	800054
	 01
	 А
	 10
	 10
	 8
	 42
	 9
	2

	800083
	 02
	 С
	 14
	 10
	 12
	 42
	 5
	3


 

	Особености и предимства на новите диамантени изравнители
	 


	Природен диамант
	Кристал СКМ-Р
	Природен диамант
	Кристал СКМ-Р
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·  По добро  закрепване на кристала благодарение на формата на призма .
·  Стабилност на работата благодарение на  еднаквата площ на сечение на кристала  по цялата височина .
· Стабилност на работата благодарение на еднородния  обем  на кристала .
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· Точно ориентиране на кристала по оста на изравнителя – Възможност за прецизно профилно изравняване.
· Голяма твърдост , съизмерима  с тази на природния диамант.
 

